광 커플러

1. 광커플러-광섬유를 전파하는 광 출력을 두 개 이상의 광섬유에 분배.

반대로 두개이상의 광섬유를 전파하는 광 출력을 하나의 광섬유에 합성하는기능(Combiner)

(핵심부품으로 광통신망, 광통신 계측시스템 외에 IMT-2000과 같은 광대역 무선통신의 광중계선로, 광중계기와 케이블TV에 사용)

광섬유에 따른 종류-단일모드,다중모드,편광유지 광커플러 등.

2. 광커플러 제조 기술(재료에따라)미세광학기술, 광섬유기술(FBT), 도파로 기술

미세광학기술-초기에 일부상용화

광섬유기술-손실특성 및 신뢰성이 우수.

도파로형기술-대량생산이 용이하나 제조공정이 복잡.

3. 광섬유형 커플러,광도파로형의 커플러

광섬유형 커플러-고온으로 용융시킨후 인장한 양방향 테이퍼구조가 일반적.

제조공정-광섬유연결->광섬유정열->용융/인장->특성측정->1차패키징->특성측정->2차패키징->다단접속.

광도파로형 커플러-다양한재료를 이용하여 평면 기판위에 광선로를 형성하여 여러 가지 기능성 광소자를 제작할수 있는기술.

(1차원,2차원,3차원 광도파로)

제조공정-광도파로 설계->광전송로 패턴제작->기판적층->식각 공정기술 개발->집적형 광전소자 모듈패키징 및 물성 평가기술 개발->저가형 광도파로 형성 공정 기술

PON은 광케이블 망을 통해 최종사용자에게 신호를 전달하는 시스템이다. 이 시스템은 PON이 어느 위치에서 종말 처리되느냐에 따라, 즉"수동"이란 일단 신호가 네트웍을 통해 지나가기 시작하면 광전송을 위해 전력 에너지 또는 활성 전자부품이 더 이상 필요 없다는 것을 의미한다.

PON은 상향622 Mbps, 하향155 Mbps의 대역폭을 사용자에게 제공할 수 있으며, 이 대역폭은 다수의 PON 사용자들에게 할당될 수 있다. 또한 케이블TV 시스템과 같은 대규모 시스템과 인근의 빌딩 또는 동축케이블을 이용하는 가정용 이더넷 네트웍 사이에서 이용.

4. 광커플러의 파장 의존성

두 광도파로간의 결합방식에 따라 파장 의존성 존재.

파장 무의존 커플러-삽입손실이 일정한 커플러

파장 평탄 커플러-단일 파장대역에서 동작파장영역이 넓은 커플러

5. 광섬유 커플러 개발 및 상품화 동향.

상용화된 커플러-광섬유형,광도파로형 커플러가 대부분

광섬유형 커플러 생산업체-코닝,3M,아스터,앰프,스미토모,히다치,후지쿠라,시메츠,COULD

광도파로형 커플러 생산업체-코닝,스미토모,히다치,PIRI등.